Пожар гораздо быстрее, горячее, темнее, чем вы думаете.

 Менее, чем за 30 секунд, довольно безобидное, на первый взгляд, пламя может полностью выйти из под контроля и превратится в большой пожар. Температура воздуха при пожаре может убить вас сама по себе, даже без пламени. Температура в горящей комнате может быть около 40градусов на уровне пола, и свыше 270 градусов на уровне глаз. Только в самом начале возгорания пламя пожара может ярко осветить помещение. Практически сразу появляется густой едкий черный дым.

 Основными причинами пожаров является: неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.

Во избежание таких бед советуем:

* Установите в электросчетчике пробку автомат – она надежно отключит электрические сети при перегрузке и перегреве;
* Своевременно ремонтируйте неисправную электропроводку;
* Не включайте в электросеть одновременно несколько электрических приборов большой мощности;
* Не допускайте использование самодельных электронагревательных приборов;
* Не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;

При обеспечении пожарной безопасности в жилых домах следует выполнять предъявляемые требования к печному отоплению:

* Перед началом отопительного сезона все печи тщательно проверьте и отремонтируйте;
* У топки печи установите железный лист размером 50\*70 см, лист не должен иметь прогаров и повреждений;
* Не растапливайте печи бензином, керосином и другими горючими жидкостями;
* Очистку дымоходов производите не менее 2-х раз в год;
* Не оставляйте топящиеся печи и нагревательные приборы без надзора;
* Не топите печи более двух часов подряд. При сильных морозах топите печи два, три раза в день. Это позволит избежать перекала;
* Дымовые трубы на чердаках должны быть оштукатурены и побелены;
* Не оставляйте детей без присмотра в доме с топящейся печью;

Единый телефон спасения 01, звонки с мобильных телефонов 112, 01

В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах подлежат выполнению следующие правила:

1. **Содержание территории.**

а) Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы;

б) Весь сгораемый мусор и отходы следует систематически выносить на специально отведенный участок;

в) На территории жилых домов не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару, ёмкости, канистры и т. п. с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

г) Дороги, проезды и подъезды к зданиям, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега и льда;

д) На территории жилых домов иметь запас ёмкостей с водой для целей пожаротушения.

**Запрещается**

а) Загромождать проезды, подъезды дворы и противопожарные разрывы между строениями;

б) Разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары должно производиться в специально отведенных для этого местах;

в) Разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строения;

г) Курить и пользоваться открытым огнем в сараях, кладовых и местах хранения сгораемых материалов, грубых кормов;

**2. Правила пользования газа в быту:**

а) Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не устанавливайте мебель, другие горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 0,2 м. от бытовых газовых приборов;

б) не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правила пользования этими приборами;

в) При появлении запаха газа в помещении закройте все газовые краны, проветрите помещение. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте свет и электроприборы, не пользуйтесь сотовым телефоном, не входите в помещение с открытым огнём или с сигаретой – всё это может вызвать взрыв;

г) Не оставляйте без присмотра зажженные горелки.

**Запрещается**

а) Самостоятельно ремонтировать плиту или газопроводящие трубопроводы;

б) Заливать горящую горелку жидкостью, пищей;

в) Уплотнять кольцо изоляционной лентой и др. материалами;

г) Опрокидывать вверх днищем баллон, подключенный к газовой плите;

д) Не допускайте хранение баллонов с горючими газами в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях;

е) Ставить газовый баллон вблизи печей и возле батарей отопления, т. к. при нагревании газ может расширится и возможен взрыв баллона.

**В случае малейшей неисправности газового оборудования звоните в газовую службу по телефону 04. Граждане, нарушившие требования пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.**